영동군 하수처리장

	학습중점 ▶영동군 하수처리장에서 처리하는 하수의 수질오염원 ▶영동군 하수처리장의 처리과정 ▶가정에서 우리가 수질오염을 방지 관련단원 ◉초등 ▶3학년 1학기 8. 흙을 나르는 물 ▶4학년 2학기 7.모습을 바꾸는 물 ▶6학년 2학기 3. 쾌적한 환경 ◉중등 ▶2학년 8.혼합물의 분리

개  요

주소  제1위생처리장 : 영동군 영동읍 오탄리 677-3    ☎ (043) 740-3581~3

제2위생처리장 : 영동군 심천면 각계리 669-1

개관

영동군 하수처리장은 영동군 영동읍 오탄리 677-3번지에 1993년도 4월 1일 개장하여  1차 사업기간 1991년 12월 - 1993년 8월 까지 사업비 7,380만원을 들여 시설규모 부지면적 32,995㎡시설면적 2,094㎡로 5동의 건물을 지었으며, 2차 사업기간인 2001년 10월~2004. 12월까지 시설비 261억 8200만원을 들여 증설 공사를 하였다. 현재 침사지외 6개소 슬러지 시설 농축조 외 1개소로 하수처리용량은 10,000톤/일, 분뇨처리용량은 45kl/일의 처리 능력이 있다. 또한 태양광 에너지를 이용하여 에너지 절감 시설을 설치하였으며, 기존 시설에서는 표준 활성 슬러지법으로 증설 시설에서 간헐포기접촉산화법을 통한 고도처리 방법으로 오폐수를 정화시키고 있다.

체험안내

체험소요시간 : 영동군 환경사업소 홍보관 견학(40분), 하수처리 전과정 견학 체험(1시간), 분뇨처리장 견학 체험(1시간)

이용시간 : 관계자와 사전 예약 필요

소요비용 : 무료

위치 및 교통안내

위치도	교통안내
		▸서울방면 : 경부선 옥천IC 진출→영동방면 27km→우회전 ▸부산방면 : 경부선 영동IC 진출→영동읍→옥천방면 3km지점 좌회전 ▸시내버스 : 영동-심천방향 시내버스→오탄리 입구 하차, 도보 200미터

체험활동계획

체험순서

영동군 하수도 사업소는 환경오염에 대한 심각성과 물의 소중함을 체험하고자 하는 학습장이다.

•제1체험 : 하수도사업소 홍보관을 비디오 상영 및 관계자로부터 체험학습과정과 체험학습에 대한 유의사항 등을 설명 듣는다(40분).

•제2체험 : 처리과정상 하수유입과정과 침전지, 폭기조, 최종침전지에 대한 체험을 한다(1시간).

•제3체험 : 농축조와 탈수 및 슬러지 반출과정을 체험한다(20분).

체험탐구학습 과정

초등과정

•전 과정을 체험하게 하는데 있어서 체계도 중심으로 탐구활동을 하게 한다.

중등과정

•전 과정 체험하게 하는데 있어서 1차 처리, 2차 처리, 3차 처리 과정과 더불어 물리적 처리과정, 화학적 처리과정, 생물학적 처리과정을 연계시켜 체험하도록 한다.

공통과정

•초․중등 공통과정으로 환경오염 중 수질오염의 심각성을 인식하고 물의 소중함을 깨닫게 하여 가정에서 우리가 수질오염을 예방하기 위해 할 수 있는 일들을 생각해 보게 한다.

•최종 처리 후에 방류하는 수질을 체험하게 하고 물고기도 잘 살 수 있을 만큼 첨단 처리과정을 통해 정화시킨 후 방류한다는 사실을 인식하게 하여 자연보호에 적극적인 사람이 되도록 하는데 목적을 두고 관찰하게 한다.

•물리적 처리과정과 화학적 생물학적 처리과정을 통해 하수가 처리된다는 것을 설명한 후 체험과정에서 물리적인 처리방법과 화학적 처리방법 생물학적 처리에 해당하는 과정을 알아보면서 체험하게 한다.

참고자료

환경오염 (수질오염)

물은 자연정화 능력이 있어 적은 양의 인위적인 오염이나 자연적인 오염은 수질을 크게 변화시키지 않으므로 약간의 오염은 오히려 정상적인 것이며, 오염 문제를 야기 시키지는 않는다. 그러나 오염물질의 유입량이 너무 많아져서 그 수역이 지니고 있는 자정작용의 능력만으로 전화되지 않는 경우에 수질이 크게 변함으로써 물의 이용가치가 떨어지고 생물이나 인가에 피해를 주는 현상을 수질오염(Water pollution)이라고 한다.

폐수처리과정

폐수처리의 전체과정은 스크린→침사→1차 침전→포기→2차 침전(정화조)→염소 투입으로 이루어진다.

1차 처리 : 원 폐수가 처리시설에 들어오면 우선 스크린 과정을 거친다. 전형적인 스크린은 2.5cm 간격으로 떨어져 있는 철대 막대로 구성되어 있는데 스크린 과정에서는 처리장치와 처리과정을 방해하는 커다란 부유물질을 제거시킨다. 그 다음은 침사지로 들어가는데, 이 과정은 무기물과 모래를 제거시키는 과정으로 이것은 모래가 펌프나 유량기 같은 장치를 손상 마모시키는 것을 방지하기 위한 것이다. 침사지 다음에는 가능한 한 많은 고형물을 침전시키기 위한 침전과정이 있다(1차 침전지).

2차 처리 : 1차 처리된 물은 교형유기물이 많이 제거되었으나 아직 많은 용해성 유기물을 함유하고 있다. 남은 유기물은 미생물의 활동에 의해 분해될 수 있는 것으로 구성되어 있으므로 BOD가 많은 상태인데 2차 처리에서는 용해성 유기물을 제거하여 BOD를 낮추는 것이 목적이다. 2차 처리에서는 포기조로 들어온 물에 호기성 미생물을 넣어서 유기물을 분해시키는데 이때 호기성 미생물의 성장에 필요한 산소를 공급해 주기 위해 압축된 공기를 계속 공급해 준다. 이곳에서 미생물은 급속히 증식하여 유기물을 분해하게 된다.

3차 처리 : 2차 처리가 끝나면 원래의 폐수 속에 포함되어 있던 유기물의 10~15%만 남는다. 2차 처리 후에는 3차 처리를 하거나 염소 처리하여 내보낸다. 3차 처리에서는 주고 BOD를 낮추고 고형물 무기물 독성물질 영양소 등을 제거하는데 목적이 있다. 3차 처리에서는 화학적 처리를 한 후에도 물에 색깔을 띠거나 냄새를 내게 하는 수가 있다 이들 물질은 활성탄의 분말이나 입자로 흡착시켜 여과시설을 통과시키면 대부분 제거된다.

슬러지 처리 : 오니의 처리는 오랫동안 부식되어 왔는데 그것은 중요하지 않기 때문이 아니라 가장 골치 아픈 일 중의 하나이기 때문이다. 처리장 운영비의 반 정도가 여기에 쓰인다. 가장 널리 사용되는 방법은 혐기성 소화(Anaerobic digestion)로 다음과 같은 단계로 일어난다.

염물(유기물)           유기산           메탄, 이산화탄소, 그 외의 최종산물

(산생성미생물)       (메탄생성미생물)

영동군 하수처리과정

영동군 하수처리장은 현재 8000㎥ 의 처리용량으로 표준 활성 슬러지법이며 부지면적 32995㎡ 시설면적 5동 2094㎡ 하수처리시설(침사지외 6개소 슬러지 시설 농축조 외 1개소)로 되어 있으며 찻집관로는 7489.9m에 이른다. 하수처리과정을 간단히 모식적으로 나타내면 다음과 같다.

침사지 및

유입펌프장

유량조정조

최   초

침전지

최  종

침전지

영동천 방류

농축조

탈수    및 슬러지반출

포기조

처리체계도(제1위생처리장)

소각장치

투입조

DISCREEN

제사조

저류조

액상부식조

농축조

탈 취 장 치

하수 처리 유입펌프장

체험탐구활동학습지

체험장소	영동군 하수처리장	일시	20 년 월 일 요일
학 습 자	( )학교 ( )학년 ( )반 성 명 ( )
체험주제	영동군 하수처리장의 역할 알기
체험목표	○더러워진 물을 깨끗한 물로 정화하는 까닭과 이유를 알 수 있다. ○하수처리장에서 하는 일이 무엇인지를 알 수 있다. ○하수처리 전 후의 물의 상태를 알 수 비교할 수 있다.
체험내용	1. 영동군 하수처리장에서 처리하는 하수의 수질오염원이 무엇인가? 2. 영동군 하수 처리장의 처리과정을 조사하고 정리하여 보자. 3. 가정에서 우리가 수질오염을 방지할 수 있는 방법을 생각하여 기록하여 보자.
체험소감