성위제 가옥

	학습중점 ▶나무로 만든 집의 특징 ▶재료를 서로 결합하여 만든 구조물 법 ▶우리 조상들의 건축 양식의 방법 관련단원 ◉초등 ▶4학년 1학기 1.수평잡기 ▶6학년 2학기 2.일기예보

개  요

주소  충북 영동군 학산면 봉림리

개관

이 집은 안채, 사랑채, 광채, 문간채, 일각대문, 사당 등으로 배치되었는데, 모두 20세기 초 이후의 건물이다. 다만 광채만이 18세기 정도로 추정되는 아주 특이한 건물이다. 광채는 정면 4칸, 측면 2칸의 목조 초가지붕 집으로서 오른쪽 한 칸만 외부로 개방하여 헛간으로 쓰고 있을 뿐, 나머지 3칸은 판자벽으로 두르고 마루를 깔아서 광으로 쓰고 있다. 이와 같이 널따란 판자를 큼지막하게 세로로 끼우는 방법은 대단히 오래된 옛날 기법이다. 특히 집 한가운데에 놓은 기둥을 세워서 마루대를 직접 받는 가구법(재료를 서로 결합하여 만든 구조물법)은 그 유래를 찾아볼 수 없는 오래된 방식이다.

체험안내

체험소요시간 : 성위제 가옥(20분)

이용시간 : 예약 필요 없음

소요비용 : 없음

위치 및 교통안내

위치도	교통안내
		▸경부하행 : 옥천 IC→4번국도→영동읍→학산방면→용화방면→ 봉림리→성위제 가옥 ▸철도이용: 경부선 철도 영동역 하차 ▸시내버스 : 영동→학산→용화방면→봉림리→성위제 가옥

자동차전용도로에서 12Km

체험활동계획

체험순서

성위제 가옥의 안내서 읽고, 성위제 가옥에 광채의 특징을 관찰한다(20분).

성위제 가옥 견학을 마치고 인근 백로 서식지 관망대로 이동하여 조류 관찰한다(20분).

체험탐구학습 과정

초등과정

•나무로 만든 집의 특징을 찾아본다.

중등과정

•마루대를 직접 받는 가구법(재료를 서로 결합하여 만든 구조물 법)을 관찰한다.

공통과정

•조상들의 건축 기술을 찾아본다.

참고자료

전통가옥의 구조

배치

한국 집은 한 채의 건물로 되어있지 않고 여러 개의 작은 건물로 나뉘어져 있다. 이렇게 나누어진 건물들은 아무데나 아무렇게나 놓이지 않는다. 놓이는데 있어 일정한 원칙이 있다. 하지만 건물들이 완전히 이 원칙에 의해서만 놓여지는 것은 아니다. 원칙에 의해 큰 윤곽만이 정해질 뿐 부분 부분은 무수한 가지 수로 자유롭게 변형이 된다. 옛날 한국집이 대개 비슷하면서도 자세히 보면 천차만별인 이유가 바로 이 원칙과 자유로운 변형 때문이라 할 수 있다. '원칙이 바탕에 지긋이 깔려있고 그 위에 수많은 변형이 자유롭게 벌어지는 것!' 이것이 바로 옛날 한국집이 땅에 놓여지는 배치의 큰 원리라 할 수 있다.

마루

한국 집에는 특이한 구조를 가진 공간이 있다. 마루가 그것이다. 이 마루의 바닥은 나무로 되어있으며 지붕은 있되 옆쪽 면이 벽으로 모두 막혀 있지 않고 부분적으로 틔여 있다. 바닥의 높이는 지면으로부터 올라와 방바닥과 비슷한 위치 에 있다. 마루는 크게 툇마루와 대청마루 두 가지로 분류된다. 방의 한 면을 따라 좁고 길게 붙어있는 것이 툇마루이고 방과 같이 건물 한 부분을 넓게 차지하고 있는 것이 대청마루이다. 대청마루 중 건물 한쪽 모퉁이에 루처럼 생긴 마루가 있는데 이를 루마루라 부르기도 한다. 구조가 이처럼 특이한 만큼 마루의 성격도 매우 특이하다. 더불어 마루가 놓이는 상황이 여러 가지인 만큼 마루의 성격 또한 매우 다양하다.

기와집

한옥은 집의 구조에서부터 만드는 재료에 이르기까지 자연을 느낄 수 있도록 되어 있다. 기 단 등은 돌을 사용하고 기둥과 서까래, 문, 마루바닥 등은 나무를, 벽은 짚과 흙을 섞은 흙벽으로 만들었으며 창에는 역시 천연 나무로 만든 한지를 발랐다. 바닥에는 한지를 깐 뒤 콩기름 등을 발라 윤기 나게 하였고 물이 바닥에서 스며들지 않게 하는 방수의 역할도 했다. 옛날에는 마을공동체 단위의 생활을 했기 때문에 방은 개인을 위한 공간으로, 대청은 모두를 위한 열린 공간으로 마당은 마당대로 큰일을 치루는 공간으로 쓰였다. 따라서 우리의 전통가옥은 '개방적인' 공간구조를 지닌다.

초가집

초가집은 볏짚으로 지붕을 만든 것으로서 볏짚은 민간의 지붕재료로 가장 흔하게 사용되었다. 볏짚은 속이 비어 있어서, 그 안의 공기가 여름에는 햇볕의 뜨거움을 덜어 주고 겨울에는 집 안의 온기를 밖으로 빠져나가는 것을 막아 주는 구실을 하였다. 초가는 따스하고 부드럽고 푸근한 느낌을 주며, 또한 한 해에 한 번씩 덧덮어 주므로 언제나 밝고 깨끗한 인상을 준다.

겹집

겹집은 용마루 아래 방들이 두 줄 또는 세 줄로 배치되어 있고, 기둥이 복판에 배열되어 있다. 정주간이 있는 경우와 없는 경우가 있다. 정주간이 있는 겹집은 난방이 되기 때문에 식사나 가족들의 모임 장소로 이용된다. 집 한복판에 큰 정주간과 마당 및 부엌이 가깝게 배치되어 하나의 공간을 이루고, 좌우에 여러 개의 방이 田자와 - 자형으로 배치된다. 태백산맥의 측입 민가가 특이함(지붕이 경사방향에 앞면이 위치함). 홑집과 겹집이 접촉하는 경계지역에서는 겹집이 점차로 홑집화되는 경향을 볼 수 있다.

홑집

홑집은 대들보 아래에 방을 한 줄로 배치했으며 외통집이라고도 불린다.

•ㅡ자집 :  ㅡ자집은 ㅡ자형이 기본이나 부속건물이 붙어서 二자형, ㄴ자형, ㅁ자형 등의 변형이 형성되기도 하였다.

•ㄱ자집: ㄴ자형의 기본이며, 여기에 부속사가 붙어 ㄷ자형, ㅁ자형, ㄴㄱ자형 등의 변형이 생겨났다.

체험탐구활동학습지

체험장소	성위제 가옥	일시	20 년 월 일 요일
학 습 자	( )학교 ( )학년 ( )반 성 명 ( )
체험주제	나무를 이용한 건축 방법 및 냉․난방 시설
체험목표	○ 나무에 못을 사용하지 않고 튼튼한 건물을 지을 수 있는 까닭을 알 수 있다. ○ 나무로 만든 집의 특징을 알 수 있다. ○ 재료를 서로 결합하여 만든 구조물 법을 알 수 있다.
체험내용	1. 나무로 만든 집은 어떤 특징이 있는지 찾아보자. 2. 재료를 서로 결합하여 만든 구조물 법은 무엇인지 건물에서 그 특징을 찾아보자. 3. 우리 조상들의 건축 양식의 방법을 알아보자.
체험소감